**Austevoll Kommune – Mindre avløpsanlegg opptil 50 PE – rev. 10.03.2022**

|  |
| --- |
| **Søknad om utsleppsløyve for mindre avløpsanlegg** Søknadsskjema gjelder for utslepp frå bustadhus, fritidsbustad, bedrifter og anna verksemd med mindre utslepp enn 50 PE. Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avløpsnett eller felles etablert privat avløpsanlegg som har godkjend utsleppsløyve.Søknaden skal nyttast ved etablering av nye utslepp, vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn og ved vesentleg endring av avløpsanlegg, jf*. Forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forureiningsforskrifta) kapittel 12.* Søknad skal vere i samsvar med [Austevoll kommune lokal forskrift om mindre avløpsanlegg](https://www.austevoll.kommune.no/_f/p1/if2053078-008b-4b63-a7fc-7a6a7bfb0096/lokal-forskrift-for-bruk-av-mindre-avlopsanlegg.pdf) (mindre enn 50 PE).Søknad med alle nødvendige opplysningar og vedlegg blir behandla av kommunen innan 6 veker. Søknad med manglar vil ikkje bli behandla før manglande dokumentasjon er mottatt.For søknadsplikt, prosjektering og utføring av avløpsanlegget gjeld krav i plan- og bygningslovens § 20-1, jf. § 20-3 om krav til ansvarlege føretak. Bygging av anlegg kan først starta når det ligg føre eit løyve til igangsetting frå kommunen. Utsleppsløyve er ikkje eit løyve til å setta i gang etter pbl. §§ 20-1 og 20-3.Tiltak i sjø skal, om tiltaket kan vere til hinder, fare eller ha konsekvensar for tilflott for fleire, bli behandla etter [*Lov om havner og farvann § 14*](https://kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/for-privatpersoner-og-bedrifter/tiltak-som-krever-tillatelse-etter-havne--og-farvannsloven--14/)*. Dette gjeld generelt alltid* for nye leidningar i sjø. |

**Ansvarleg SØK/PRO/UTF (søknad om utsleppsløyve krev ikkje ansvarsrett\*)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Søker (kan vere privatperson):** | Tlf/mob: |
| Adresse: | Org.nr: |
| E-post: |
|  |
| **Ansvarleg prosjekterande (ikkje obligatorisk):** | Tlf/mob: |
| Adresse: | Org.nr: |
| E-post: |
|  |
| **Ansvarleg utførande (ikkje obligatorisk):** | Tlf/mob: |
| Adresse: | Org.nr: |
| E-post: |
| **Byggesøknad\***Søkast det om oppføring av anlegget? [ ]  ja  |

* **Bygging/oppføring av vass- og avløpsanlegg er søknadspliktig tiltak med krav til ansvarlege føretak etter pbl. §§ 20-1 og 20-3. Om røyrleggar/prosjekterande sanitæranlegg eller vass- og avløpsanlegg ikkje er ansvarleg søkar for oppføring, må ansvarsrett sendast til ansvarleg søkar som legg desse ved innsending av byggesøknad til kommunen.**
* **Ved kryss for ja i punkt Byggesøknad, må det leggast ved ansvarsrettar for SØK, PRO og UTF, samt gjennomføringsplan med dato for gitt samsvarserklæring.**
* **Hugs å sjekka om utsleppsløyve allereie er gitt/godkjend i anna sak – gjeld spesielt nye utbyggingsområde og i regulerte områder når det er felles avløpsanlegg. Syn eventuelt til arkivsaksnr. og/eller vedtaksnr. for godkjend utsleppsløyve og informer ansvarleg søkar om dette, slik han/ho kan legge denne informasjonen i søknad om bygging/oppføring. Kommunen skal ikkje ha søknad om utslepp når dette allereie er godkjend/ein skal kopla seg til eksisterande fellesanlegg.**

 **Byggherre/tiltakshavar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Namn:** | Tlf/mob: |
| Adresse: |
| E-post: |
| [ ]  Enkeltperson [ ]  Selskap/lag/sameige Organisasjonsnummer: |

**Eigedom/eigedommar tilknytt avløpsanlegget**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr: | Bnr: | Adresse: | Tal bueiningar: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Byggestad/plassering av avløpsanlegget (jf. pkt. 5.1 og 5.2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gnr: | Bnr: | Adresse: |
| **Planstatus:** | Er tiltaket i samsvar med gjeldande plan (kommune- eller reguleringsplan) : [ ]  ja [ ]  nei |
| Om nei, ligg det føre samtykke frå kommunens planmynde: [ ]  ja, vedtak saknr.:  |

**Opplysningar om avløpsanleggets type og størrelse**

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1 Utsleppssøknad gjeld:**[ ]  Nytt avløpsanlegg[ ]  Vesentleg auke av utslepp[ ]  Vesentleg endring av avløpsanlegg | **4.3 Opplysningar om anlegget sin størrelse:**[ ]  Tal bustader:……… [ ]  Hytte/rorbu, tal tot:……… Tal WC:…… [ ]  Anna bygning, tal tot:……… Tal WC:……Spesifiser bygning:…………....Totalt tal pe (personekvivalent):……… (skal bli lagt ved utrekning)Anlegget sin storleik (m3): ……… |
| **4.2 Type avløpsvatn:**[ ]  Sanitært avløpsvatn (frå WC og utslag)[ ]  Gråvatn (utslagsvatn)[ ]  Svartvatn (WC) |

**Skildring av avløpsanlegg og utsleppsstad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1 Reinsetrinn 1:**[ ]  Slamavskiljar [ ]  Biologisk minireinseanlegg\* [ ]  Kjemisk minireinseanlegg\*[ ]  Kjemisk/biologisk minireinseanlegg\*[ ]  Tett tank for alt avløpsvatn Volum: m3[ ]  Tett tank for svartvann Volum: m3[ ]  Biologisk toalett[ ]  Forbrenningstoalett[ ]  Anna løysing, spesifiser: \* Tilfredsstiller minireinseanlegget NS-EN 12566-3? : [ ]  ja [ ]  nei | **5.2 Reinsetrinn 2 (etterpolering):**[ ]  Ikkje relevant[ ]  Infiltrasjonsanlegg Areal: m2[ ]  Sandfilteranlegg Areal: m2[ ]  Filterbedanlegg Areal: m2[ ]  Biofilter[ ]  Annet, spesifiser: | **5.3 Utsleppsstad:**[ ]  Sjø[ ]  Langgrunt sjøområde[ ]  Øvre del av fjæresonen[ ]  Bekk/elv[ ]  Elvemunning[ ]  Innsjø[ ]  Stadeigne lausmasser[ ]  Anna, spesifiser: |
| **5.4 Plassering reinsetrinn 1:**Avstand mellom oppstillingsplass for tøymebil og reinsetrinn 1:…………m.Høgde mellom oppstillingsplass for tøymebil og reinsetrinn 1:……………m.Link forskrift frå SIM: [Forskrift – SIM](https://sim.as/ditt-avfall/forskrift/)Dette må gå fram av VA-plan med synt innmålt avstand frå oppstillingsplass til tøymebil (eventuelt frå sjø om det ligg føre avtale om tøymebåt via SIM – godkjend avtale om unormale tøymeløysingar må leggast ved søknad). |
| **5.5 Utsleppstad:**Namn på resipient:…………………………………………….Utsleppsdjupn: minst kote – 10,0 m [ ]  ja [ ]  nei, djupn:………m [ ]  Ikkje relevantUtsleppsstad i sjø fordra kote minst -10,0 og på stad med god sjøresipient. Utslepp inne i eit hamneområde eller inne i ein våg/poll vil normalt ikkje ha god nok sjøresipient. |
| **5.6 Andre brukarinteresser knytt til utsleppsstad (hugs å legg ved fagkyndig vurdering):** |
| [ ]  Drikkevatn [ ]  Næringsinteresser[ ]  Verneområde/viktig naturtype | [ ]  Fiske og låseplassar/akvakultur.[ ]  Badeplass[ ]  Frilufts-/rekreasjonsområde | [ ]  Annet, spesifiser: |
| Link naturmangfaldlova: <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfold> Link vassforskrifta (viktige §-ar er 4, 5, 6 og 12): <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=forskrift%20om%20rammer%20for%20vann>  |

**Reinsegrad**

|  |
| --- |
| [ ]  ***Utsleppsstad i følsamt/normalt område (reinsegrad jf. §12-8 og lokal forskrift mindre avløpsanlegg § 6 og 7):******Link avløpssonekart Austevoll (sjåast saman med lokal forskrift om mindre avløpsanlegg – link på 1. sida):*** [***https://www.austevoll.kommune.no/\_f/p1/ifdc12cc8-25f9-4bef-84f9-eb374bf877c7/lokal-forskrift-avlopssoner-kart-2012.pdf***](https://www.austevoll.kommune.no/_f/p1/ifdc12cc8-25f9-4bef-84f9-eb374bf877c7/lokal-forskrift-avlopssoner-kart-2012.pdf)Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utsleppsstad med brukarinteresser:a) [ ]  90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utsleppsstad med fare for eutrofiering/overgjødsling, men kor det ikkje er brukarinteresser:b) [ ]  90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utsleppsstad kor det verken er fare for eutrofiering/overgjødsling eller er brukarinteresser:c) [ ]  60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5Berre utslepp av gråvatn, alle utsleppstader:[ ]  Stadeigne lausmassar eller tilsvarande, spesifiser:……………………………………………… |
| [ ]  ***Utsleppsstad i mindre følsamt område (reinsegrad jf. §12-9 og lokal forskrift mindre avløpsanlegg § 5):***Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utslepp til sjø:a) [ ]  20 % reduksjon av suspendert stoff *elle*rb) [ ]  180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjonKun utslepp av gråvatn, utslepp til sjø:[ ]  ureinsa |
| [ ]  Det søkast unnatak frå §§ 12-8 til 12-9, spesifiser i vedlegg B (se punkt 7) |

**Obligatoriske vedlegg til søknaden**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Plassering av avløpsanlegg, nye og eksisterande leidningar, tilknytingspunkt eksisterande leidning, utsleppsstad, eigedomsgrenser og vegtilkomst på kart i målestokk 1:2000 eller større
 | [ ]  ja  |
| 1. Utgreiing/vurdering av ønske om unnatak frå §§ 12-7 til 12-13, lokal forskrift om mindre avløpsanlegg og relevant dokumentasjon
 | [ ]  ja [ ]  ikke relevant |
| 1. Dokumentasjon av reinsegrad jf. § 12-10 og beskriving av prosjektert anlegg, utført av fagkyndig
 | [ ]  ja  |
| 1. For infiltrasjonsanlegg: Vurdering av grunnforhold inkl. kornfordelingsanalyse, infiltrasjonskapasitet og utrekning av areal, utført av fagkyndig. (skjema)
 | [ ]  ja [ ]  ikke relevant |
| 1. Berekningsgrunnlag for pe (personekvivalent)
 | [ ]  ja [ ]  ikke relevant |
| 1. Beskriving av tiltak for å motvirke interessekonflikt og tiltak for å ivareta helse og miljø, jmf punkt 5.6
 | [ ]  ja [ ]  ikke relevant |
| 1. Oversikt over kven som er varsla (blant annet naboar, aktuelle lokallag og foreiningar, eigarar av brønn/andre drikkevasskjelder og vatningsanlegg i området) og kopi av nabovarsel, samt eventuelle mottatte klager/protester
 | [ ]  ja[ ]  ikke relevant |
| 1. Dokumentasjon fagkompetanse
 | [ ]  ja  |
| 1. Grunneigarfråsegn om anlegg eller nye leidningar skal leggast på anna manns grunn
 | [ ]  ja[ ]  ikke relevant |

**Skildring av pårekna drift av avløpsanlegget (tømming av slamavskiljar, serviceavtaler/-intervall, etc.)**

|  |
| --- |
|  |

**8. Eventuelle merknader (ikkje obligatorisk)**

|  |
| --- |
|  |

**9. Underskrift og erklæring**

|  |
| --- |
| Eg forpliktar meg til å følgje bestemmingane i forureiningsforskrifta og enkeltvedtak i samsvar med forureiningsforskrifta. Som ansvarleg eigar er eg ansvarleg for forskriftsmessig drift og vedlikehald.\*I de saker der byggeleder/tiltakshavar vil være ansvarleg for planlegging, utbygging og ferdigstilling, mens nye grunneigarar av bustad/hytter (typisk nye bustad - eller hyttefelt) vil få ansvaret for framtidig drift/vedlikehald, oppfordrast byggherre/tiltakshavar om å sørge for å overlevere nødvendig informasjon om avløpsanlegget og informere grunneigarar om det drifts- og vedlikehaldsansvaret som kjem fram av vedtak om utsleppsløyve. |
| Dato: | Underskrift eigar/tiltakshavar: | Namn i blokkbokstavar: |
|  |  |  |